|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **6** | 使用单相全桥型逆变器，采用移相调压控制方式，且全桥变流器内部移相角θ=60°，构建单相电压二重化逆变电路，直流侧电压400V，电阻负载R=8Ω，改变变流器间的外移相角φ。 | 三相桥式逆变电路，直流侧电压200V，  系统频率50HZ，阻感负载R=5Ω，L=0.01H 。 |